사용방법

사용전 반드시 주의사항

**V3 및 모든 백신 프로그램을 종료합니다**
**복합기 무선 설정을 하여 IP 주소를 확인합니다**
무선미설정시
복합기액정하단 안테나아이콘->톱니바퀴아이콘->2번째무선설정->무선설정마법사
->사용중인무선랜이름선택->비밀번호입력

1.8640_FW_1416_DOWN.BAT 배치파일을 마우스 우측 클릭하여 편집을 누릅니다
2.다음과 같은 글이 나옵니다
nc.EXE -w 100 192.168.0.78 9100 < farad_carrot_base_pp1_FDP1CN1416AR_nbx_signed.ful
3.여기서
192.168.0.78 => IP 주소입니다
이 기본 IP주소를 현재 사용하시는 IP 주소로 변경한 후 저장 후 파일을 닫습니다
예로
현재 IP 주소가 192.168.456.789 이라면, 기본IP 주소 192.168.0.78에서
세번째.네번째 0.78 를 456.789로 바꿉니다
4.8640_FW_1416_DOWN.BAT 파일을 마우스로 더블클릭합니다(XP경우)
Windows7의 경우 더블클릭이나, 마우스 우측클릭하여 관리자 권한으로 실행합니다
5.
기다리시면 복합기 화면이 바뀌면서 다운그레이드가 실행되며.
8640_FW_1416_DOWN.BAT 창이 사라집니다
모든 다운그레이드가 완료되면, 테스트 페이지가 출력됩니다
-완료-


